**О несчастных случаях на производстве, происшедших в результате падения с высоты.**

По оперативным данным за 2021 год, в сравнении с 2020 годом, в организациях Витебской области количество связанных с производством несчастных случаев снизилось (с 207 до 202), произошло уменьшение и количества несчастных случаев, повлекших тяжелые травмы с 86 до 75, количество же несчастных случаев со смертельным исходом осталось на прежнем уровне (15).

В организациях, расположенных в зоне обслуживания Полоцкого межрайонного отдела, количество связанных с производством несчастных случаев несчастных случаев уменьшилось с 54 до 50, из них: со смертельным исходом - с 3 до 2, с тяжелым исходом - с 18 до 17. Вместе с тем в 7 случаях (что составляет 41% от общего количества несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам) работники получили травмы при падении с высоты при следующих обстоятельствах:

* падение с высоты 6,5м при выполнении работ на техническом этаже здания в результате разрушения под весом потерпевшего листа плоского шифера, укрывавшего проем в плите перекрытия;
* падение по личной неосторожности с приставной лестницы в лифтовую шахту при обслуживании оборудования;
* падение при осуществлении высадки из транспортного средства – 1 случай (личная неосторожность работника);
* падение с транспортного средства при его обслуживании – 3 случая;
* падение на работника, находившегося под местом выполнения работ на высоте, укладываемого монтажниками листа железа.

Помимо этого, в двух несчастных случаях с тяжелым исходом по результатам специального расследования принято решение об оформлении их актом о непроизводственном несчастном случае.

В одном из таких происшествий работник упал с перекрытия второго этажа при демонтаже парапетных плит, а во втором- со строительного подъемника, расположенного на высоте 6,4м при выполнении разгрузочных работ. В обоих случаях работники находились в состоянии алкогольного опьянения (2,3 и 2,7 промилле соответственно).

Происшествия, произошедшие вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по соблюдению законодательства о труде и об охране труда, произошли:

* 15.04.2021 в результате падения работника через проем плиты перекрытия при выполнении работ на техническом этаже, из-за того, что должностное лицо организации не предприняло меры по обеспечению безопасности работающих, выполняющих комплекс работ на техническом этаже здания в непосредственной близости от сквозных проемов в плитах перекрытия, не исключило возможность падения работников с высоты путем надлежащего закрытия проемов, ограждения проемов, либо иных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ;
* 01.06.2021 в результате падения с высоты 1,7м водителя с платформы автомобиля при проведении потерпевшим контроля за опломбировкой перевозимого груза, из-за того, что должностными лицами организации не были предприняты меры по обеспечению безопасности работающего, выполняющего операции по обслуживанию автотранспорта и находящегося в непосредственной близости от границы перепада по высоте, не была исключена вероятность падения работника с высоты путем установки ограждения, либо обеспечению проведения работ с применением предохранительного пояса, либо других организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ; в инструкции по охране труда не были отражены требования безопасности, содержащие способы и приемы безопасного выполнения работ при кратковременном нахождении работника на платформе автомобиля, а также было допущено нарушение труда и отдыха водителя, выразившееся в привлечении его к выполнению работ с превышением предельного количества сверхурочных работ, без предоставления выходных дней не позднее чем за шесть рабочих дней;
* 13.07.2021 в результате падения на потерпевшего укладываемого листа железа - из-за того, что должностным лицом организации не были предприняты меры по разработке технологической и организационно-технической документации, содержащей требования по обеспечению безопасности работающих, предусматривающей конкретные проектные решения по определению технических средств, методов выполнения работ, включая порядок подъема, перемещения и укладки листа металла для его последующей фиксации, не были организованы рабочие места при проведении работ на разных уровнях по высоте, не были обозначены и ограждены опасные зоны под местом выполнения монтажных работ на высоте, а также не ограничен доступ работников в опасную зону.

Для предупреждения подобных несчастных случаев руководителям организаций необходимо обратить внимание на обеспечение постоянного информирования работников о наличии таких опасных производственных факторов, как возможность падения при перемещении по ровной поверхности, лестницам, падение с высоты при спуске с обслуживаемых конструкций зданий, оборудования (машин), средств подмащивания, приставных лестниц и лестниц-стремянок. В ходе проведения инструктажей обращать внимание работников на необходимость соблюдения ими мер предосторожности при перемещении: осмотр поверхности, по которой они передвигаются; в случае применения для спуска лестниц-стремянок и приставных лестниц - на необходимость надежного удержания руками за их конструкцию, указывать работнику на необходимость быть осторожным, особенно в тех случаях, когда им осуществляется перенос каких-либо предметов или тяжестей.

Соблюдая указанные меры предосторожности, работник выполняет свои обязанности: заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ или во время нахождения на территории организации. Эти обязанности содержатся в ст.19 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» и должны быть отражены в главе «Общие требования по охране труда» в инструкциях по охране труда.

Помимо этого, важно не допускать к работе (отстранять от работы) лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и организовать проведение предсменного медицинского осмотра согласно утвержденным перечням работ (профессий рабочих) организации, при выполнении которых требуются предсменный медицинский осмотр либо освидетельствование работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, с учетом требований определенных Законом Республики Беларусь «Об охране труда», Инструкцией о порядке проведения предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра работников и Инструкцией о порядке проведения освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения работников, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2013 N 116/119 (ред. от 30.04.2020).

При организации работ на высоте необходимо обеспечить контроль за выполнением работниками требований безопасности, предусмотренных в ПОС и ППР, нарядах допусках (в случае, если их оформление предусмотрено требованиями законодательства), с которыми работник должен быть ознакомлен. Перед допуском к выполнению работ необходимо обеспечить работника средствами индивидуальной и коллективной защиты, довести до него порядок их использования, организовать контроль со стороны должностных лиц за выполнением работ по наряду-допуску. Для обеспечения безопасности работников и иных лиц, находящихся в зоне производства работ, необходимо обеспечить порядок организации и проведения работ на высоте, верхолазных работ в соответствии с требованиями Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденными постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 N 52 (ред. от 19.11.2007).

М.Н.Ларионов

*Заместитель начальника*

*Полоцкого межрайонного отдела*

*Витебского областного управления*

*Департамента государственной инспекции труда*

*Министерства труда и социальной защиты*

*Республики Беларусь*