**ОАО «Гомельстекло»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | 10-значный код ТНВЭД | Основной вид деятельности в соответствии с ОКРБ 007-2012 (шесть цифровых десятичных знаковс формулой ХХ.ХХ.ХХ) | Среднегодовая потребность | Срана происхождения, изготовитель импортной продукции | Примечание | Приложение (тех. задание, чертежи и др., PDF-файлы) |
| единиц | бел.руб. |
| 1 | Перчатки резиновые черного цвета, защитные свойства КЩС, тип 2 и К50Щ50 | 4015 1900 00 | 22.19.60.55 | 16 000 пар | 30 000,00  | АО «Армавирский завод резинотехничес-ких изделий», Российская Федерация | Все средства индивидуальной защиты, должны иметь сертификаты соответствия по заявленным защитным свойствамсогласно ТР ТС 019/2011 |  |
| 2 | Респиратор противопылевый с клапаном выхода, степень защиты FFP2 (должен иметь клапан выдоха, мягкий и гибкий носовой зажим с носовым уплотнением из мягкого впитывающего материала, регулируемое эластичное оголовье, индивидуальную непромокаемую упаковку с инструкцией по применению, маркировку производителя, класс защиты, устойчивость к запылению, дату изготовления) | 9020 0000 00 | 32.99.11.90 | 19 000 штук | 40 000,00 | АО «Кимрская фабрика имени Горького», г.Кимры, Тверская область, Российская Федерация, компания «ЗМ», США, и др. |  |
| 3 | Лента стальная упаковочная чёрная, лакированная, вощёная 0,8\*19 мм | 7212 4080 00 | 24.32.20.30 | 60 тн. | 145 000,00 | ООО «Волга страп» г.КостромаРоссийская Федерация |  |  |
| 4 | Лента стальная упаковочная чёрная, лакированная, вощёная 0,8\*25 мм | 428 тн. | 1 033 000,00 |  |
| 5 | Бумага ОДП-35 (основа парафинированной бумаги марки «ОДП-35» - 35 г/м2, шириной 840 мм.) | 4805 9199 00 | 17.12.60 | 54 000 кг. | 166 000,00 | АО «Бумажная фабрика «Коммунар» г.Коммунар, Ленинградская обл., Российская Федерация |  |  |
| 6 | Бумага упаковочная влагопрочная 30 г/м2, шириной 1300 мм. | 17.12.42 | 13 464 кг. | 74 000,00 | АО «ГОЗНАК» г.Краснокамск, Пермский край, Российская Федерация |  |  |
| 7 | Порошок для пересыпки многослойного (ламинированного) стекла ACSEPAROLLG60 | 3903909000 | 20.59.5920.59.59 | 500 кг. | 21 000,00 | Компания «Chemetall GmbH», Trakehner Str.3, 60487, Frankfurt am Main Germany |  |  |
| 8 | Порошок для пересыпки стекла с покрытием ACSEPAROLTN, ColacrylTS2050 | 3906100000 | 2 000 кг. | 54 000,00 | Chemetall GmbH, Trakehner Str.3, 60487, Frankfurt am Main Germany,- Mitsubishi Chemical UK Limited, Specialty Polymers and Resins, Horndale Avenue, Newton Aycliffe, DL5 6YE, United Kingdom |  |  |
| 9 | Порошок для пересыпки листового бесцветного стекла ACSEPAROL М5A, ACSEPAROLG5A, ColacrylTS1897 | 3906909007 | 13 000 кг. | 281 000,00 |  |  |

**ОАО «Стеклозавод «Неман»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование продукции | 10-значный код ТНВЭД | Код ОКРБ 007-2012 (шесть цифровых десятичных знаков с формулой:XX.XX.XX | Среднегодоваяпотребность  | Страна происхождения, изготовитель импортной продукции | Примечание | Приложения (тех. задание, чертежи и др.; PDF-файлы) |  |
| единиц | бел.руб |  |  |
| 1. | Корпус подшипника машины волокнообразования (внутренний) | 7308909809 | 25.9 | 4 | 75 500,00 | “Gamma Meccanica»Италия |  | Чертеж прилагаем |
| 2. | Корпус подшипника машины волокнообразования (наружный) | 7308909809 | 25.9 | 4 | 90 600,00 | “Gamma Meccanica»Италия |  | Чертеж прилагаем |
| 3. | Губа наружная для машины волокнообразования | 7308909809 | 25.9 | 4 | 60 400,00 | “Gamma Meccanica»Италия |  | Чертеж прилагаем |
| 4. | Губа внутренняя для машины волокнообразования | 7308909809 | 25.9 | 4 | 66 440,00  | “Gamma Meccanica»Италия |  | Чертеж прилагаем |
| 5. | Спиннера (диски волокнообразования) | 8475900000 | 24.45.30.230 | 120 | 750 000,00 | Kunshan BC Mech CO., LTD |  | Чертеж прилагаем |
| 6. | Лезвие гильотины | 8208900000 |  | 2 к-т | 10 000,00 | ABS Utensili SRL |  | Чертеж прилагаем |

**ОАО «Гродненский стеклозавод»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование продукции | 10-значный код ТНВЭД | Код ОКРБ 007-2012 | Среднегодовая потребность | Страна происхождения, изготовитель импортной продукции | Примечание | Приложение |
| единиц | бел. руб. |
| 1 | Лист сотового полипропилена |  | 22.21.30.170 | 7 500 шт. | 13 BYN за 1 единицу | Российская Федерация | Удельный вес- не менее 900 гр/м2; размер 1000х1200х3,5мм |  |
| 2 | Порошки для пересыпкистекла |  | 20.14.33.800 | 2 400 кг. | 56 BYN за 1 кг. | Германия | средний размер частиц 110-150мкм, разделительный порошок на основе полиэтилена или полиметилметакрилата (РММА), с добавлением 10% борной кислоты или адипиновой кислоты, добавка противокоррозионная 5-10 %. |  |
| 3 | Формовые комплекты для стеклотары, литые чугунные детали |  | 25.73.50.500 | 10-15 шт. | от 70.000 до 95.000 BYN за 1 комплект | Китай, Хорватия, Польша | В соответствии с чертежами под каждый отдельный вид бутылки |  |
| 4 | Валы для прокатного стекла, стальные детали |  | 28.99.52.300 | 1 шт. | 65.000 BYN | Германия | По мере износа и потребности в изменении рисунка, проводится ремонт  |  |
| 5 | Монобутилтрихлоридолова |  | 20.14.51.500 | 4 800 кг. | 93 BYN за 1 кг. | Италия, Индия |  |  |
| 6 | Огнеупорные изделия |  | 23.20.14.530 | - | - | Китай, Германия, Франция, Российская Федерация | Потребность определяется исходя из графика проведения ремонтных работ ванных печей. Стоимость зависит от марки огнеупорных изделий, их плотностей и размеров |  |
| 7 | Сетка стальная для армирования стекла |  | 25.93.13.400 | - | 2,9 BYNза 1 м2 | Италия, Китай | 12,/12,5-0,5(0,6),25/25-0,60-0,5(0,6); проволока из низкоуглеродистой стали, ячейки квадратные, ширина сетки -1500±5 мм, длина сетки в рулоне: не менее 300 п.м., длина выступающих концов поперечных проволок: не более 3мм;Упаковка: сетка плотно и равно-мерно намотана на трубку (диаметр трубки 80-110мм), край сетки должен быть прикреплен к трубке во избежание смятия. Торец рулона: ровный, допускается неровность торца до 10мм. Упаковка рулонов должна обеспечивать защиту от влаги, оба торца защищены жесткими картонными либо деревянными дисками. |  |

**ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование продукции | 10-значный код ТНВЭД | Код ОКРБ 007-2012 | Среднегодовая потребность | Страна происхождения, изготовитель импортной продукции | Примечание | Приложение |
| единиц | бел. руб. |
| 1 | Лист сотового полипропилена | 3920208000 | 22.21.30.170 | 276 014 шт. | 6,27 BYN за 1 единицу | Российская Федерация | Удельный вес- не менее 900 гр/м2; размер 1000х1200х3,5мм |  |
| 2 | Формовые комплекты для стеклотары, литые чугунные детали | 84805000007325999009 | 25.73.50.500 | 10-15 шт. | от 70.000 до 160.000 BYN за 1 комплект | Китай, РФ | В соответствии с чертежами под каждый отдельный вид бутылки |  |
| 3 | Монобутилтрихлоридолова | 2931900009 | 20.14.51.500 | 6850 кг. | 64,8 бел. руб. за 1 кг. | Италия, Индия |  |  |
| 4 | Огнеупорные изделия | 69022099006902209100 | 23.20.14.530 | - | - | Китай, Германия, Франция, Российская Федерация | Потребность определяется исходя из графика проведения ремонтных работ ванных печей. Стоимость зависит от марки огнеупорных изделий, их плотностей и размеров |  |
| 5 | Перчатки термостойкие «ANCEL» | 6116990000 | 14.19.13.200 | 396 пар | 29 руб. за 1 пару | Шри-Ланка |  |  |

**Открытое акционерное общество «Белмедстекло»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование продукции | 10-значный код ТН ВЭД | Код ОКРБ 007-2012 (шесть цифровых десятичных знаков с формулой:xx.xx.xx) | Среднегодовая потребность  | Страна происхождения, изготовитель импортной продукции | Примечание | Приложения (тех. задание, чертежи и др.) |
| ед. | бел.руб. за единицу без учета НДС |
| 1. | Керамическая краска в порошке для нанесения на ампулу точку излома и/или кольца излома, кг | 3207100000 | 20.30.21 | 900 | 143,5 | CRG S. R. L., Италия; CHINCERAMIC, Корея; Ferro, Германия | Цвет: белый, все оттенки синего цвета, желтый, красный;  | Технические характеристики для точки излома:КТР 54-57\*107/0С температура обжига 540-600 0С, размер частиц от 9 до 10 микрон; время обжига 2-3 мин.Технические характеристики для кольца излома: КТР 85\*107/0С температура обжига 540-600 0С, время обжига 2-3 мин, размер частиц до 10 микрон. |
| 2. | Связующее масло для краски, кг | 3208201000 | 20.30.21 | 700 | от 40,54 до 80,00 | CRG S. R. L., Италия;CHINCERAMIC Корея;Ferro, Германия | Вязкость 85-95 сек/20 0С |  |
| 3. | Мундштук | 6903209000 | 23.20.11 | 12 | 10 00017 2603 364 | KINGSTONE INDUSTRY CO LIMITED, Китай; PD Refractories, Германия.ООО «Стеклокерамика», РФ | R-DA1301/270 A95SВысокоглинозёмистый с содержанием Al2O3 -68%, ZrO2 – 12% 301\*270 | Чертеж прилагается |
| 4. | Бакоровые кольца | 6902209900 | 23.20.11 | 22 | 25162590 | REFEL S.p.A., Италия | 35 DWG. 907A-EMS-D00936 DWG.907A-EMS-D010 | Чертеж прилагается |
| 5. | Газовые горелки  | 7407290000 | 27.44.22 | 400 | от 56 до 66 | ИП Шорин Р.В., РФ | Горелка 22010906; 160103868; 22021810; 22010910; 13011206;Горелка ГК6-0,6Горелка ГК6-0,8Горелка ГК9-008Горелка ГУ1-0,6 |  |
| 6. | Плунжер | 6902209900 | 26.26.12 | 15 | 2 2241 4292 699 | KINGSTONE INDUSTRY CO LIMITED, Китай;PD Refractories, Германия.АО «Подольские огнеупоры» | HS850\*150 ZM30F (PD-ZM35v)Бадделеитокорундовое изделие БК-41 FC | Чертеж прилагается |
| 7. | Лип-блоки (корпус и крышка) | 6902209900 | 26.26.12 | 2 левых2 правых | 657 (крышка)10 315 (корпус) | Anhui Sino-Refractory Technology Co., Ltd, Китай | AZS41 RT (корпус) 101\*280\*370AZS 33 RT (крышка)Лит-блок содержит более 50 мас. % глинозема (Al2O3), кремнезема (SiO2) | Чертеж прилагается |
| 8. | Молибденовые пластины | 8102950000 | 27.45.30 | 10 | 2349141598 | ООО «Фильера», РФ;ООО «Ергарда», РФ | 90\*70\*39\*3 мм90\*70\*39\*5 мм25\*59\*110\*90мм40\*59\*110\*90мм | Чертеж прилагается |